российская федерация
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2019г.									 № 916 
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 29 марта 2018 № 1423 «Об утверждении показателей стоимости и состава
работ по содержанию дорог общего пользования местного значения
и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок)»

В соответствии с пунктом 3 статьи 34 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, на основании распоряжения Правительства Орловской области от 05 февраля 2018 года № 57-р «В целях эффективного использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Орловской области», администрация города Орла постановляет:
1.	Внести изменение в постановление администрации города Орла от 29 марта 2018 года № 1423 «Об утверждении показателей стоимости и состава работ по содержанию дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (единичных расценок)» изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2.	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О. Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.

Глава администрации
города Орла	А. С. Муромский

 	 	 	Приложение                                           к постановлению администрации города Орла от 11 марта 2019г. № 916 	
Показатели стоимости по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусстенных дорожных сооружений на них (единичные расценки)	
 	 	 	 	 	
№ п/п	№ расценок	Наименование работ 	Ед.                   изм.	Cтоимость, руб.              без НДС	

1	2	3	4	5	
Содержание объектов улично-дорожной сети, тротуары, остановочные павильоны, инженерные сооружения и сети ливневой канализации	
 	 Уборка территории вручную. 	
1	РСУ-2-1-1                        (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см	100 м2	125,53	
2	РСУ-2-1-3                        (выпуск 2008 г.)	Посыпка территории песком (вручную)	100 м2	83,67	
3	РСУ-2-1-4                       (выпуск 2008 г.)	Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см	100 м2	517,05	
4	РСУ-2-1-5                       (выпуск 2008 г.)	Очистка территории от уплотненного снега	100 м2	1 123,75	
5	РСУ-2-1-6-1              (выпуск 2008 г.)	Очистка ливневых решеток от наледи и льда	100 м2	3 260,66	
6	РСУ-2-1-6-2            (выпуск 2008 г.)	Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда (сгребание скола движком или лопатой)	100 м2	3 912,79	
7	РСУ-2-1-7              (выпуск 2008 г.)	Перекидывание снега и скола (на газоны и свободные участки территории с последующим равномерным разбрасыванием вручную)	1 м3	121,84	
8	РСУ-2-1-8                  (выпуск 2008 г.)	Погрузка снега и скола (лопатой на автотранспорт)	1 м3	101,60	
9	СРСд 01-05-022-1	Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную	1000 м	9 586,68	
10	СРСд 01-09-005-1	Очистка перильных ограждений от снега и грязи	100 м	383,94	
11	РСУ-2-1-9                  (выпуск 2008 г.)	Очистка участков территории от снега и наледи при механизированной уборке ((очистка участков вручную, недоступных для уборки машиной)	100 м2	59,78	
12	РСУ-2-1-10-1              (выпуск 2008 г.)	Сметание снега со ступеней и остановочных площадок	100 м2	412,43	
13	РСУ-2-1-10-2                     (выпуск 2008 г.)	Сметание снега со ступеней пешеходных сходов мостовых сооружений 	100 м2	494,92	
14	РСУ-2-1-11-1                     (выпуск 2008 г.)	Подметание территории дорожек и тротуаров вручную	100 м2	74,72	
15	РСУ-2-1-11-2                             (выпуск 2008 г.)	Подметание территории газонов вручную при средней засоренности	100 м2	349,68	
16	РСУ-2-1-11-3                      (выпуск 2008 г.)	Подметание территории газонов вручную при сильной засоренности	100 м2	526,40	
17	РСУ-2-1-11-4                         (выпуск 2008 г.)	Уборка территории газонов вручную от случайного мусора	100 м2	38,85	
18	РСУ-2-1-11-5                        (выпуск 2008 г.)	Уборка территории скверов вручную от опавших листьев, сучьев и мусора	100 м2	283,93	
21	РСУ-2-1-13                     (выпуск 2008 г.)	Погрузка мусора лопатой (закучивание)	1 м3	233,12	
22	РСУ-2-1-14                       (выпуск 2008 г.)	Мойка территории вручную.	100 м2	65,75	
23	РСУ-2-1-15                  (выпуск 2008 г.)	Очистка участков территории тротуаров от мусора при механизированной уборке (очистка вручную участков, недоступных для уборки машиной)	100 м2	29,88	
24	РСУ-2-1-16                          (выпуск 2008 г.)	Очистка урн от мусора (транспортировка мусора в установленное место)	1 урна	24,21	
25	РСУ-2-1-17                           (выпуск 2008 г.)	Промывка урн (транспортировка урны в определенное для помывки место)	1 урна	44,82	
26	РСУ-2-1-18                            (выпуск 2008 г.)	Мойка металлических решеток, перил, оград (влажная протирка с помощью щетки и с периодической сменой воды)	1 м2	62,74	
 	Механизированная уборка территории	
1	РСУ-2-2-1-1                (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см тротуароуборочными машинами 	1000 м2	108,87	
2	РСУ-2-2-1-2                (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см дорожными машинами (ПЩТ)	 	 	
 	 	день	1000 м2	129,82	
 	 	ночь	1000 м2	143,06	
3	РСУ-2-2-1-3                   (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 5 см подметально-уборочными машинами (ПУМ)	 	 	
 	 	день	1000 м2	134,17	
 	 	ночь	1000 м2	147,86	
4	РСУ-2-2-2-1            (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см тротуароуборочными машинами 	1000 м2	114,06	
5	РСУ-2-2-2-2                  (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см дорожными  машинами 	1000 м2	132,42	
6	РСУ-2-2-2-3                       (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 5 см подметально-уборочными  машинами 	 	 	
 	 	день	1000 м2	143,14	
 	 	ночь	1000 м2	157,74	
7	РСУ-2-2-3-1                    (выпуск 2008 г.)	Очистка территории от уплотненного снега тротуароуборочными машинами	1000 м2	134,82	
8	РСУ-2-2-3-2                       (выпуск 2008 г.)	Очистка территории от уплотненного снега дорожными  машинами	1000 м2	155,79	
9	РСУ-2-2-3-3                     (выпуск 2008 г.)	Очистка территории от уплотненного снега подметально-уборочными   машинами	1000 м2	161,02	
10	СРСд 01-02-001-1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения	 10000м2 	937,75	
12	РСУ-2-2-4-1                       (выпуск 2008 г.)	Посыпка территории тротуароуборочными машинами	1000 м2	611,82	
13	РСУ-2-2-4-2                        (выпуск 2008 г.)	Посыпка территории дорожными машинами	 	 	
 	 	день	1000 м2	142,79	
 	 	ночь	1000 м2	157,35	
14	РСУ-2-2-5                          (выпуск 2008 г.)	Скалывание и уборка льда и уплотненного снега	 	 	
 	 	день	1000 м2	256,49	
 	 	ночь	1000 м2	282,65	
15	РСУ-2-2-6-1                  (выпуск 2008 г.)	Переброска снежного вала ротором.	1000 м2	634,05	
16	калькуляция	Погрузка снега погрузчиком ТО-30 (2 т)	маш/час.	1 010,03	
17	121920                           ФСЭМ-2017	Погрузка снега снегопогрузчиком	маш/час.	1 742,00	
18	калькуляция	Погрузка снега погрузчиком ПК, (2т)	маш/час.	1 703,01	
19	калькуляция	Погрузка снега погрузчиком амкадор 342В, (4т)	маш/час.	1 963,81	
20	СРСд 01-05-021-2	Очистка барьерного ограждения с применением оборудования комбинированных дорожных машин от снега боковой щеткой	1000 м	494,85	
21	 010410                                   ФСЭМ-2017	- трактор со щеткой	маш/час.	509,00	
22	СРСд 01-05-040-1        2018 г.	Дежурство комбинированной дорожной машины (КДМ) (стоимость 1 т/км)	чел.час.	214,88	
23	СРСд 01-05-041-1        2018 г.	Дежурство автопогрузчика грузоподъемностью 5 т (стоимость 1 т/км)	чел.час.	160,10	
24	РСУ-2-2-8-1                 (выпуск 2008 г.)	Подметание территории тротуароуборочной машиной	1000 м2	103,70	
25	РСУ-2-2-8-2                   (выпуск 2008 г.)                   	Подметание территории подметально-уборочной машиной ("Бродвей")	 	 	
 	 	день	1000 м2	225,43	
 	 	ночь	1000 м2	248,42	
26	РСУ-2-2-8-2                   (выпуск 2008 г.)                   	Подметание территории подметально-уборочной машиной (ПЩТ) (тротуары)	 	 	
 	 	день	1000 м2	125,24	
 	 	ночь	1000 м2	138,01	
27	РСУ-2-2-9-1                              (выпуск 2008 г.)	Мойка территории тротуароуборочной машиной 	 	 	
 	 	день	1000 м2	1 182,18	
 	 	ночь	1000 м2	1 302,76	
28	РСУ-2-2-9-1                              (выпуск 2008 г.)	Мойка прилотковой части улиц 	 	 	
 	 	день	1000 м2	1 182,18	
 	 	ночь	1000 м2	1 302,76	
29	РСУ-2-2-9-2                    (выпуск 2008 г.)	Мойка территории подметально-уборочной (поливо-моечной) машиной 	 	 	
 	 	день	1000 м2	152,07	
 	 	ночь	1000 м2	167,58	
30	РСУ-2-2-10-1                       (выпуск 2008 г.)	Очистка урн от мусора ( в люк кузова, транспортировка мусора в установленное место)	100 шт.	3 352,39	
31	РСУ-2-2-11-1                      (выпуск 2008 г.)	Погрузка мусора из куч вручную в кузов мусоровоза.	100 шт.	5 149,14	
32	РСУ-2-2-12-1                     (выпуск 2008 г.)	Погрузка мусора из куч универсальным погрузчиком	100 шт.	1 415,47	
33	РСУ-2-2-13-1                   (выпуск 2008 г.)	Вывозка снега и льда (на свалку)	 	 	
 	 	день	1 тн/км	32,93	
 	 	ночь	1 тн/км	36,29	
34	РСУ-2-2-13-2              (выпуск 2008 г.)	Вывозка сметаемого с дорог мусора	1 тн/км	26,39	
35	РСУ-2-2-13-4                   (выпуск 2008 г.)	Вывозка растительных отходов и крупногабаритного мусора(ветки)	1 тн/км	32,07	
36	РСУ-2-2-14-1             (выпуск 2008 г.)	Дежурство на свалке снега (работа трактора на свалке в зимнее время)	маш/смена	8 853,12	
37	РСУ-2-2-14-2                    (выпуск 2008 г.)	Дежурство на свалке твердого мусора (работа бульдозера в летнее время)	маш/смена	4 539,13	
38	СРСд 01-05-010-3-01	Противогололедные материалы 10%	м3	1 896,48	
39	СРСд 01-05-010-3-02	Противогололедные материалы  20%	м3	2 151,47	
40	СРСд 01-10-005-1	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы (применительно погрузка мусора вручную из куч в кузов мусоровоза)	1 тн	138,05	
41	СРСд 01-10-006-1	Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную сподручные и навалочные грузы	1 тн	112,94	
42	СРСд 01-10-005-1	Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную сподручные и навалочные грузы (применительно погрузка веток в автотранспортные средства)	1 тн	138,05	
43	Управление по тарифам и ценовой политике Орл. области Приказ №651-т от 20.12.2018 г.	  Услуги регионального оператора ООО УК "Зеленая роща" по обращению с ТКО 	м3	391,18	
44	Управление по тарифам и ценовой политике Орл. области Приказ №651-т от 20.12.2018 г.	 Услуги регионального оператора ООО УК "Зеленая роща" по обращению с ТКО 	тн	2 918,20	
45	ООО УК "Зеленая роща"  Приказ № 47 от 27.12.2018 г.	 Услуги регионального оператора ООО УК "Зеленая роща" по обращению с иными отходами IV и V класса, не относящиеся к ТКО	м3	449,31	
46	тариф на древесные отходы ООО "Экология" 2019 г.	Обезвреживание отходов малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов и др.) (ООО "Экология")	м3	159,00	
47	СРСд 01-04-017-1	Очистка и мойка стен  шумовых экранов, стен автопавильонов, подземных пешеходных переходов	100м2	2 341,26	
48	01-02-119-2                                   ФЕР-2017	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	100 м2	509,00	
49	СРСд 01-01-017-1	Очистка водоотводных лотков и быстротоков вручную	100 м	2 349,30	
50	СРСд 01-01-020-1	Очистка водоприемных колодцев	1 колодец	336,33	
51	СРСд 01-04-008-6	Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную	100 м	2 344,29	
52	калькуляция	- погрузчик ТО-30, (2т)	маш/час.	1 010,03	
53	калькуляция	- погрузчик ПК, (2т)	маш/час.	1 703,01	
54	калькуляция	- погрузчик амкадор 342В, (4т)	маш/час.	1 963,81	
55	 010410                                   ФСЭМ-2017	    - трактор со щеткой	маш/час.	509,00	
56	СРСд 01-01-006-3	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см	100 м2	21 405,81	
57	СРСд 01-01-006-4	Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 15 см	100 м2	27 904,88	
58	01-02-027-2                                 ФЕР-2017                  	Грейдирование дорог, обочин и газонов	1000 мІ	820,00	
59	СРСд 01-04-010-3	Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бордюрный камень	100 м	5 714,80	
 	Очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна и тротуаров, лестничных сходов	
 	Зимние виды работ	 	 	
1	РСУ-2-1-5              (выпуск 2008 г.)	Очистка территории от уплотненного снега	100м2	1123,75	
2	РСУ-2-2-1-1                     (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 5 см тротуароуборочной машиной	1000м2	108,87	
3	РСУ-2-1-1               (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см тротуаров вручную	100м2	125,53	
4	РСУ-2-1-6-1        (выпуск 2008 г.)	Очистка территории от наледи и льда	100 м2	3260,66	
5	РСУ-2-1-6-2                    (выпуск 2008 г.)	Очистка лестниц и сходов мостовых сооружений от наледи и льда	100м2	3912,79	
6	РСУ-2-1-3                (выпуск 2008 г.)	Посыпка территории песком (пескосоляной смесью)	100 м2	83,67	
7	СРСд 01-05-010-3-01	Противогололедные материалы 10%	м3	1 896,48	
8	РСУ-2-1-10-2                  (выпуск 2008 г.)	Сметание снега со ступеней пешеходных сходов мостовых сооружений	100 м2	494,92	
9	РСУ-2-1-4                (выпуск 2008 г.)	Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см	100 м2	517,05	
 	 	Летние виды работ	 	 	
1	РСУ-2-1-11-1                  (выпуск 2008 г.)	Подметание территории дорожек и тротуаров вручную	100 м2	                 74,72 	
2	РСУ-2-1-11-1                  (выпуск 2008 г.)	Подметание лестниц, ступеней и сходов мостовых сооружений вручную	100 м2	                 74,72 	
3	СРСд 01-08-010-1	Очистка подходов и подмостовых зон мостовых сооружений от мусора	1000 м2	               568,38 	
4	СРСд 01-08-002-1 	Очистка от грязи и мусора тротуаров вручную 	100 м2	               937,26 	
5	РСУ-2-2-8-1                  (выпуск 2008 г.)	Подметание территорий тротуароуборочной машиной	1000 м2	               103,70 	
6	РСУ-2-1-11-2                  (выпуск 2008 г.)	Подметание территории газонов вручную при средней засоренности	100 м2	               349,68 	
7	РСУ-2-1-11-4                 (выпуск 2008 г.)	Уборка территории газонов вручную от случайного мусора	100 м2	                 38,85 	
8	СРСд 01-08-003-1	Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора	10 шт.	            2 377,16 	
9	СРСд 01-08-005-1	Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений	10 м лотка	2 265,04	
13	СРСд 01-08-033-1	Заделка трещин и мелких выбоин на тротуарах	100 м 	5 083,84	
14	СРСд 01-08-031-1	Демонтаж перильного ограждения	1 т перил	14 339,33	
15	СРСд 01-08-030-1	Восстановление перильного ограждения на мосту	1 т перил	104 316,21	
16	СРСд 01-08-035-1	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлических конструкций мостовых сооружений	100 м2	17 615,94	
17	СРСд 01-03-011-1	Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем 	100 м	15 373,19	
 	Уборка остановок общественного транспорта	
 	 	Зимние виды работ	 	 	
1	РСУ-2-1-1               (выпуск 2008 г.)	Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см	100 м2	423,03	
2	РСУ-2-1-5              (выпуск 2008 г.)	Очистка территорий от уплотненного снега	100 м2	3 787,05	
3	РСУ-2-1-4                (выпуск 2008 г.)	Сдвигание рыхлого снега толщиной слоя более 2 см	100 м2	1 742,45	
4	РСУ-2-1-3                (выпуск 2008 г.)	Посыпка территории песком	100 м2	281,95	
5	РСУ-2-1-10-1 (выпуск 2008 г.)                	Сметание снега со ступеней и остановочных площадок	100 м2	1 389,90	
6	СРСд 01-05-023-1	Очистка тротуаров , площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную	1000 м2	14 361,07	
7	СРСд 01-05-010-3-01	Противогололедные материалы 10%	м3	1 896,48	
8	РСУ-2-1-6-1        (выпуск 2008 г.)	Очистка территорий от наледи и льда	100 м2	10 988,42	
 	 	Летние виды работ	 	 	
1	РСУ-2-1-11-1                     (выпуск 2008 г.)	Подметание территории дорожек и тротуаров вручную	100 м2	251,80	
2	РСУ-2-1-18          (выпуск 2008 г.)	Мойка металлических решеток, перил, оград, конструкций павильонов  вручную	1 м2	62,74	
3	СРСд 01-04-016-1	Очистка автобусных остановок , площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную	1000 м2	            6 212,84 	
4	СРСд 01-04-021-2	Очистка тротуаров вручную	1000 м2	            9 283,55 	
5	СРСд 01-04-018-1	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью за один раз	100 м2	            9 924,45 	
6	СРСд 01-04-023-1	Ремонт деревянных скамеек	1 шт.	428,89	
7	СРСд 01-04-024-1	Окрашивание скамеек за один раз	1 шт.	1947,98	
8	СРСд 01-04-055-1	Установка металлических урн	100 шт.	218558,86	
9	СРСд 01-04-054-1	Замена существующих урн	100 шт.	         240 420,53 	
10	07-05-030-11                    ФЕР-2017	Демонтаж урн	100 шт.	           17 472,00 	
11	62--31-1                            ФЕРр-2017(прим.)                               	Покраска урн	100 м2	            4 848,00 	
12	СРСд 01-04-053-1	Установка недостающих автопавильонов	1 шт.	           76 938,49 	
13	СРСд 01-04-019-3	Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали	100 м2	         181 729,81 	
14	09-05-001-1                      ФЕР-2017	Восстановление покрытия боковых и задних стенок остановочных павильонов из стального профильного листа	100 м2	           77 048,33 	
15	09-03-022-4                     ФЕР-2017	Ремонт перегородок и кровли павильонов из поликорбонатных плит	100 м2	         107 279,60 	
16	5-05-020-01              ФЕР-2017	Остекление элементов остановочных павильонов монолитным поликарбонатом, (размером 1000*2000*6 мм -  шт.)	шт.	            5 024,00 	
 	Содержание средств организации и регулирования дорожного движения	
1	СРСд 01-04-008-1	Очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга	100 м	1521,62	
2	СРСд 01-04-008-2	Очистка ограждений от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования КДМ	100 м	122,98	
3	РСУ-2-1-18         (выпуск 2008 г.)	Мойка металлических решеток, перил, оград, конструкций павильонов  вручную	1 м2	62,74	
4	СРСд 01-04-009-3	Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью	100 м	           12 054,29 	
5	СРСд 01-04-011-1	Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	           62 154,05 	
6	СРСд 01-03-033-4	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек	100 м 	         129 284,99 	
7	СРСд 01-03-033-3	Установка недостающих барьерных ограждений	100 м	         333 910,22 	
8	СРСд 01-04-047-1	Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения	100 м	         335 402,44 	
9	68-23-2                            ФЕРр-2017	Ремонт металлических ограждений: средний	1 м2	            1 590,74 	
10	27-09-001-08;               т01-01-01-014;        т03-21-01-008;                       27-09-001-08                      ФЕР-2017	Демонтаж металлических пешеходных ограждений, погрузочные работы, перевозка грузов, устройство металлических пешеходных ограждений с окраской восстановленного ограждения (50% -огр. Новые, 50% - огр. отремонт.)	1 м2	               850,60 	
11	СРСд 01-04-018-1	Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью (применительно к пешеходным ограждениям и др.)	100 м2	            9 924,45 	
12	62-39-1 ФЕРр-2017	Промывка поверхности пешеходных ограждений	100 м2	               775,50 	
13	62-35-1 ФЕРр-2017	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз (пешеходных ограждений)	100 м2	           10 568,00 	
14	62-35-2 ФЕРр-2017	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	100 м2	           13 085,00 	
15	62-35-3 ФЕРр-2017	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 1 раз	100 м2	           14 319,00 	
16	62-35-4 ФЕРр-2017	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза	100 м2	           19 072,00 	
17	62-26-1  ФЕРр-2017	Окраска бортового камня (Краска акриловая "БИРСС Дорожная разметка", цвет белый; краска акриловые для наружных работ,  цвет черный)	100 м2	           11 520,00 	
18	62-21-1 ФЕРр-2017	Простая масляная окраска ранее окрашенных бетонных поверхностей без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов	100 м2	3641,00	
19	62-32-2 ФЕРр-2017	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (опоры освещения прим.)	100 м2	           12 916,00 	
20	62-31-4 ФЕРр-2017	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий  за два раза с земли и лесов (тумбы метал. прим.)	100 м2	            5 542,00 	
21	62-31-4 ФЕРр-2017	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2	           11 987,00 	
 	Уход за зелеными насаждениями в придорожной полосе отвода дорог общего пользования местного значения	
1	68-3-1 ФЕРр-2017	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	м3	386,00	
2	68-3-2 ФЕРр-2017	Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	м3	671,00	
3	68-3-3 ФЕРр-2017	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	м3	441,00	
4	68-3-4 ФЕРр-2017	Валка деревьев в городских условиях (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	м3	895,00	
5	68-3-5 ФЕРр-2017	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	м3	556,00	
6	68-3-6 ФЕРр-2017	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	м3	1078,00	
7	68-5-1 ФЕРр-2017	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт.	68,00	
8	68-5-2 ФЕРр-2017	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	шт.	102,00	
9	68-5-3 ФЕРр-2017	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт.	136,00	
10	68-5-4 ФЕРр-2017	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	шт.	170,00	
11	68-5-5 ФЕРр-2017	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	шт.	264,00	
12	68-5-6 ФЕРр-2017	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	шт.	332,00	
13	01-02-119-2                                   ФЕР-2017	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	100 м2	509,00	
14	47-01-118-01                   ФЕР-2017	Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста до 1,0 м	100 шт.	1 003,00	
15	47-01-118-02              ФЕР-2017	Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром куста более 1,0 м	100 шт.	2 115,00	
16	47-01-109-2                               ФЕР-2017	Обрезка крон деревьев под естественный вид с автогидроподъемника	шт.	407,00	
17	ФССЦпг-2017                                              т01-01-01-008	Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	тн	75,00	
18	ФССЦпг-2017                                           т03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	тн	68,00	
19	ФСЭМ-2017                   91.06.09-001	Вышка телескопическая 25 м	маш/час.	970,00	
20	ФСЭМ-2017                   91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш/час.	780,00	
21	68-34-1 ФЕРр-2017	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см	м3	            3 370,00 	
22	68-34-2 ФЕРр-2017	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см	м3	            2 678,00 	
23	68-34-3 ФЕРр-2017	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 80 см	м3	            1 186,00 	
24	68-34-4 ФЕРр-2017	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола до 100 см	м3	976,00	
25	68-34-6 ФЕРр-2017	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола более 120 см	м3	678,00	
26	01-02-105-02                          ФЕР-2017	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	100 шт.	2888,00	
27	01-02-105-03                                   ФЕР-2017	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см	100 шт.	4692,00	
28	01-02-111-02                            ФЕР-2017	Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 мм	100 шт.	1288,00	
29	68-1-4 ФЕРр-2017	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм твердых пород	шт.	1302,00	
30	01-02-107-01                            ФЕР-2017	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	100 шт.	1458,00	
31	ФССЦпг-2017,                     т01-01-01-008         	Погрузочные работы при автомобильных перевозках леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1т груза	75,00	
32	ФССЦпг-2017,                    т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	1т груза	75,00	
34	СРСд 01-07-004-1	Вырубка одиночных кустарников вручную	100 шт.	            2 042,26 	
36	СРСд 01-07-030-1	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом (гербицидами)	1 га	           11 157,36 	
37	СРСд 01-07-003-3	Обрезка веток для обеспечения видимости	100 шт.	            7 591,46 	
38	СРСд01-01-012-1    	Скашивание травы вручную на обочинах и разделительной полосе	100 м2	70,29	
39	СРСд01-01-040-1    	Скашивание травы мотокосилками у дорожных ограждений, дорожных знаков, сигнальных столбиков и опор освещения	1000 м2	1 820,44	
40	Постановление Администрации г. Орла №3839 от 26 августа 2013 г.	Скосить (любым способом) траву (травостой) с газона с оставлением стерни высотой от 3 до 8 см. Высота стерни должна быть без видимых перепадов.                                                Собрать растительные остатки с газона в полиэтиленовые мешки (стоимость мешков включена в норматив). Мешки с растительными остатками сложить вблизи мест, доступных для подъезда грузовых транспортных средств. При подаче транспортных средств погрузить мешки с растительными остатками в транспортные средства.	100 м2             газона	               202,36 	
 	СОДЕРЖАНИЕ ПОКРЫТИЯ	
 	Ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильных дорог 	
1	СРСд 01-02-005-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 	100 м2	         159 040,07 	
2	СРСд 01-02-005-12	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью толщина слоя  50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 	100 м2	         142 910,71 	
3	СРСд 01-02-005-14	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью толщина слоя  50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. 	100 м2	         132 800,57 	
4	СРСд 01-02-005-17	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью толщина слоя  80 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. 	100 м2	         135 600,29 	
5	СРСд 01-02-005-18	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью толщина слоя  80 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2. 	100 м2	         119 486,35 	
6	СРСд 01-02-006-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя  до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. 	100 м2	         149 541,45 	
7	СРСд 01-02-007-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя   50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2., средняя дальность возки литого асфальта до 50 км	100 м2	           93 260,80 	
8	СРСд 01-02-007-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий литым асфальтом, толщина слоя   50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2., средняя дальность возки литого асфальта до 100 км	100 м2	         100 580,73 	
9	СРСд 01-02-007-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя   70 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2.	100 м2	           66 367,72 	
10	СРСд 01-02-007-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий струйно-инъекционным методом, толщина слоя   70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2.	100 м2	           56 273,52 	
11	СРСд 01-02-008-1	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с применением заливщика швов на базе автомобиля	100 м трещин	            2 530,31 	
12	СРСд 01-02-009-1	Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную	100 м трещин	            5 327,16 	
13	СРСд 01-02-010-1	Ямочный ремонт цементобетонных покрытий горячей асфальтобетонной смесью, глубина выбоин до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	100 м2	         171 419,36 	
14	СРСд 01-02-010-2	Заделка трещин и швов в цементобетонном покрытиях вручную	100 м трещин	           30 089,69 	
15	СРСд 01-02-013-2	Ямочный ремонт покрытий из черного щебня горячим способом	100 м2	           74 857,62 	
16	СРСд 01-02-014-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий 	100 м2	           53 992,55 	
17	СРСд 01-02-015-1	Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию поливомоечной машиной (КДМ)	 10000 м2 	            9 154,25 	
18	СРСд 01-02-016-1	Планировка проезжей части гравийных (щебеночных) дорог автогрейдером	1000 м2	               341,05 	
19	СРСд 01-02-017-1	Восстановление профиля гравийных (щебеночных) дорог без добавления нового материала	1000 м2	           31 117,93 	
20	СРСд 01-02-018-2	Восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала	1000 м2	           54 056,96 	
21	СРСд 01-02-020-3	Доставка материалов к месту работы установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля	10 км расстояния доставки	            1 600,48 	
22	СРСд 01-02-040-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	           17 016,28 	
23	СРСд 01-02-040-2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см	100 м2	           28 328,31 	
24	СРСд 01-02-040-3	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя 5 см	100 м2	            8 970,02 	
25	СРСд 01-02-041-2	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство покрытия из щебня М600 толщиной слоя 15 см)	100 м2	           63 402,43 	
26	СРСд 01-02-043-5	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1	1000 м2	         436 286,03 	
27	СРСд 01-02-043-6	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) горячей а/бетонной смесью тип Б марка 1	1000 м2	         500 265,36 	
28	СРСд 01-02-044-1	Восстановление деформационных швов	100 м шва	           59 072,17 	
29	СРСд 01-02-045-1	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня	1000 м2	           76 662,87 	
30	СРСд 01-02-046-1	Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным покрытием с расходом щебня до 300 м3 на 1 км	1 км	         589 421,56 	
31	СРСд 01-02-047-1	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытия (толщина слоя 3,5 см)	1000 м2	         375 134,75 	
32	СРСд 01-02-049-1	Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий	10 м2	           16 269,67 	
33	СРСд 01-02-049-2	Замена отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	            3 150,00 	
34	СРСд 01-02-049-3	Подъемка и выравнивание отдельных плит цементобетонных покрытий	м2	               552,83 	
35	СРСд 01-02-050-1	Обеспыливание проезжей части автомобильных дорог	1000 м2	           55 976,47 	
36	СРСд 01-02-047-2	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытияиз асфальтобетона	100 тн	         430 327,50 	
37	СРСд 01-02-047-3	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытияиз асфальтобетона тип Б марка 1	100 тн	         440 689,65 	
38	СРСд 01-02-047-4	Устройство защитного слоя, слоя износа дорожного покрытияиз асфальтобетона тип Г марка 2	100 тн	         451 015,34 	
39	СРСд 01-02-041-5	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	         144 823,99 	
40	СРСд 01-02-041-6	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка3	100 м2	         141 263,31 	
41	СРСд 01-02-041-7	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2 	100 м2	         140 685,83 	
42	СРСд 01-02-041-8	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3 	100 м2	         139 447,95 	
43	СРСд 01-02-041-9	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	         144 339,89 	
44	СРСд 01-02-041-10	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующей дорожной одежды, устройство основания из песка, основания из щебня М 1200 толщиной слоя 15 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 7 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	         141 375,20 	
45	СРСд 01-02-041-11	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	         108 043,76 	
46	СРСд 01-02-041-12	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	         105 833,45 	
47	СРСд 01-02-041-13	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	         104 374,09 	
48	СРСд 01-02-041-14	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	         103 512,94 	
49	СРСд 01-02-041-15	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	         107 027,92 	
50	СРСд 01-02-041-16	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (в т.ч. разборка сущестующего покрытия, устройство основания из щебня М 600 толщиной слоя 12 см, покрытия из а/бетона толщиной слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	         105 887,82 	
51	СРСд 01-02-051-1	Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2)	100 т смеси	         430 898,01 	
52	СРСд 01-02-051-2	Ликвидация колей глубиной до 50 мм (Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2)	100 т смеси	         421 755,38 	
53	СРСд 01-02-043-7	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	1000 м2	         364 873,25 	
54	СРСд 01-02-043-8	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	1000 м2	         351 515,43 	
55	СРСд 01-02-043-9	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	1000 м2	         346 766,12 	
56	СРСд 01-02-043-10	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	1000 м2	         341 469,25 	
57	СРСд 01-02-043-11	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	1000 м2	         357 983,75 	
58	СРСд 01-02-043-12	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	1000 м2	         345 309,00 	
59	СРСд 01-02-043-13	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	1000 м2	         408 834,21 	
60	СРСд 01-02-043-14	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	1000 м2	         393 243,94 	
61	СРСд 01-02-043-15	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	1000 м2	         387 700,89 	
62	СРСд 01-02-043-16	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	1000 м2	         381 518,78 	
63	СРСд 01-02-043-17	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	1000 м2	         405 756,18 	
64	СРСд 01-02-043-18	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 3,5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	1000 м2	         390 959,91 	
65	СРСд 01-02-043-19	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	1000 м2	         452 570,28 	
66	СРСд 01-02-043-20	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	1000 м2	         434 747,56 	
67	СРСд 01-02-043-21	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	1000 м2	         428 410,76 	
68	СРСд 01-02-043-22	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	1000 м2	         421 343,41 	
69	СРСд 01-02-043-23	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	1000 м2	         449 106,82 	
70	СРСд 01-02-043-24	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 4 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	1000 м2	         432 189,02 	
71	СРСд 01-02-043-25	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	1000 м2	         540 042,43 	
72	СРСд 01-02-043-26	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	1000 м2	         517 754,83 	
73	СРСд 01-02-043-27	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	1000 м2	         509 830,53 	
74	СРСд 01-02-043-28	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	1000 м2	         500 992,70 	
75	СРСд 01-02-043-29	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	1000 м2	         528 034,81 	
76	СРСд 01-02-043-30	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м (толщина слоя 5 см) Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	1000 м2	         514 647,26 	
77	СРСд 01-02-05-1-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	           98 826,46 	
78	СРСд 01-02-05-1-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	           96 612,46 	
79	СРСд 01-02-05-1-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	           95 825,28 	
80	СРСд 01-02-05-1-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	           94 947,35 	
81	СРСд 01-02-05-1-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	           98 802,91 	
82	СРСд 01-02-05-1-6	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	           96 681,38 	
83	СРСд 01-02-05-1-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	           89 154,03 	
84	СРСд 01-02-05-1-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	           87 775,64 	
85	СРСд 01-02-005-2-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	         107 033,37 	
86	СРСд 01-02-005-2-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	         103 933,76 	
87	СРСд 01-02-005-2-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	         103 167,58 	
88	СРСд 01-02-005-2-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	         101 931,16 	
89	СРСд 01-02-005-2-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	         107 074,39 	
90	СРСд 01-02-005-2-6	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	         104 100,63 	
91	СРСд 01-02-005-2-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	           93 271,43 	
92	СРСд 01-02-005-2-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	           91 617,35 	
93	СРСд 01-02-005-19	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	           80 364,32 	
94	СРСд 01-02-005-20	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	           79 150,80 	
95	СРСд 01-02-005-21	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	           77 363,58 	
96	СРСд 01-02-005-22	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	           76 485,69 	
97	СРСд 01-02-005-23	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	           80 341,10 	
98	СРСд 01-02-005-24	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	           78 219,35 	
99	СРСд 01-02-005-25	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  пористого а/бетона марки 1	100 м2	           70 692,07 	
100	СРСд 01-02-005-26	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  пористого а/бетона марки 2	100 м2	           69 313,32 	
101	СРСд 01-02-005-27	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	           70 260,87 	
102	СРСд 01-02-005-28	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	           68 047,35 	
103	СРСд 01-02-005-29	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	           67 260,13 	
104	СРСд 01-02-005-30	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	           66 382,24 	
105	СРСд 01-02-005-31	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	           70 237,65 	
106	СРСд 01-02-005-32	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	           68 115,90 	
107	СРСд 01-02-005-33	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  пористого а/бетона марки 1	100 м2	           59 761,60 	
108	СРСд 01-02-005-34	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  пористого а/бетона марки 2	100 м2	           59 209,88 	
109	СРСд 01-02-005-35	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Б марки 2	100 м2	         106 718,64 	
110	СРСд 01-02-005-36	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Б марки 3	100 м2	         103 619,49 	
111	СРСд 01-02-005-37	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  Асфальтобетонная смесь тип В марки 2	100 м2	         102 853,28 	
112	СРСд 01-02-005-38	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  Асфальтобетонная смесь тип В марки 3	100 м2	         101 616,05 	
113	СРСд 01-02-005-39	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Г марки 2	100 м2	         106 759,55 	
114	СРСд 01-02-005-40	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Г марки 3	100 м2	         103 786,45 	
115	СРСд 01-02-005-41	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  пористого а/бетона марки 1	100 м2	           92 956,59 	
116	СРСд 01-02-005-42	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 5 м2.  пористого а/бетона марки 2	100 м2	           91 302,53 	
117	СРСд 01-02-005-43	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	           93 382,26 	
118	СРСд 01-02-005-44	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	           90 283,12 	
119	СРСд 01-02-005-45	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	           89 516,90 	
120	СРСд 01-02-005-46	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	           88 279,68 	
121	СРСд 01-02-005-47	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	           93 423,17 	
122	СРСд 01-02-005-48	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	           90 450,07 	
123	СРСд 01-02-005-49	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  пористого а/бетона марки 1	100 м2	           79 620,21 	
124	СРСд 01-02-005-50	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия горячей асфальтобетонной смесью толщиной слоя 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 25 м2.  пористого а/бетона марки 2	100 м2	           77 966,16 	
125	СРСд 01-02-006-2-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	           89 305,46 	
126	СРСд 01-02-006-2-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	           87 091,46 	
127	СРСд 01-02-006-2-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	           86 304,28 	
128	СРСд 01-02-006-2-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	           85 426,34 	
129	СРСд 01-02-006-2-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	           89 281,91 	
130	СРСд 01-02-006-2-6	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	           87 160,38 	
131	СРСд 01-02-006-2-7	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	           79 633,03 	
132	СРСд 01-02-006-2-8	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	           78 254,63 	
133	СРСд 01-02-006-2-9	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 2	100 м2	           96 592,05 	
134	СРСд 01-02-006-2-10	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Б марка 3	100 м2	           93 492,44 	
135	СРСд 01-02-006-2-11	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 2	100 м2	           92 726,26 	
136	СРСд 01-02-006-2-12	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип В марка 3	100 м2	           91 489,84 	
137	СРСд 01-02-006-2-13	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 2	100 м2	           96 633,06 	
138	СРСд 01-02-006-2-14	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. Асфальтобетонная смесь тип Г марка 3	100 м2	           93 659,29 	
139	СРСд 01-02-006-2-15	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 1	100 м2	           82 830,10 	
140	СРСд 01-02-006-2-16	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2. пористого а/бетона марки 2	100 м2	           81 176,03 	
141	ФЕРр-2017,                                           68-15-3;                                    т01-01-01-041;                            т03-21-01-015	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 5 м2  (Поправка: Прил.2, Табл.3, п.10.3  Поправка: Сб.№68, п.1.68.3); Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную; Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (литой а/бетон на минеральных материалах)                     	100 м2	         184 236,00 	
142	СРСд 01-02-051-1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, тощина слоя 10 см	100 м2	            7 320,00 	
143	01-02-061-02                   ФЕР-2017	Засыпка вручную (ям щебнем) траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (Щебень известняковый марка 400, фракция 20-40 мм; 1300 руб.)	100 м3	         149 012,00 	
 	Содержание искусственных сооружений	
1	РСУ-2-1-18                 (выпуск 2008 г.)	Мойка металлических решеток, перил, оград, колесоотбоев, повышенных барьеров на мостах с помощью щеток	м2	62,74	
2	ФЕРр-2017,                62-39-1 	Промывка поверхности, ранее окрашенной масляными красками: колесоотбоев (бетонных)	100 м2	773,00	
3	СРСд 01-08-035-1	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовки) элементов металлическихконструкций мостовых сооружений	100 м2	17 615,94	
4	СРСд 01-08-030-1	Восстановление перильного ограждения на мосту	1 т перил	 104316,21 	
5	СРСд 01-08-031-1	Демонтаж перильного ограждения	1 т перил	 14339,33 	
6	СРСд 01-03-033-1	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 3 см	100 м2	           53 351,77 	
7	СРСд 01-03-033-2	Устранение повреждений покрытия тротуаров горячей асфальтобетонной смесью тип Г марки 2 толщиной 4 см	100 м2	           71 151,95 	
8	СРСд 01-03-033-3	Установка недостающих барьерных ограждений 	100 м	         333 910,22 	
9	СРСд 01-03-033-4	Установка недостающих перильных ограждений тротуаров и пешеходных дорожек 	100 м	         129 284,99 	
10	СРСд 01-03-033-5	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобетоном марки II  тип "Г"	100 т	         430 898,01 	
11	СРСд 01-03-033-6	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобетоном марки II  тип "Б"	100 т	         421 755,38 	
12	СРСд 01-03-033-7	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей асфальтобетоном марки I  тип "Б"	100 т	         426 642,36 	
13	СРСд 01-03-033-8	Устройство недостающих искусственных дорожных неровностей 	1 м2	           25 430,00 	
 	Прочие работы	
1	ФССЦпг-2017,              т01-01-01-035	Погрузочные работы при автомобильных перевозках глины (иловых накоплений)	тонн	27,00	
2	ФССЦпг-2017,              т03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	тонн	75,00	
3	ФССЦпг-2017,                т03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	тонн	88,00	
4	ФССЦпг-2017,                т01-01-01-020	Погрузочные работы при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т	тонн	75,00	
5	ФССЦпг-2017,               т01-01-02-020	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках материалов, перевозимых в контейнерах грузоподъемностью от 3 до 5 т	тонн	75,00	
6	ФССЦпг-2017,                                               т01-01-001-41 	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	               292,00 	
7	ФССЦпг-2017,               т01-01-01-043;              т03-21-01-010;                27-08-001-11	Отсыпка асфальтовым гранулятом 	100 м2	3 838,28	
8	ФССЦпг-2017,                    т01-01-01-039	Погрузочные работы при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	тонн	27,00	
9	СРСд 01-12-001-02	Обслуживание системы видеонаблюдения	система	1 073,11	
10	СРСд 01-12-001-06	Обслуживание системы мониторинга характеристик подвижных объектов	1 ед./ мес.	386,98	

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства и транспорта 
администрации города Орла                                                                                         Р.И.Чижиков